Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

[bookmark: _Hlk181968380]Робоча станція для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних ( параметрів) особи за кодом ДК 021:2015 30210000-4- Машини для обробки даних (апаратна частина)

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-01-010858-a
3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Робоча станція для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних ( параметрів) особи за кодом ДК 021:2015 30210000-4- Машини для обробки даних (апаратна частина)
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Робоча станція для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних ( параметрів) особи за кодом ДК 021:2015 30210000-4- Машини для обробки даних (апаратна частина)

Ця технічна специфікація містить основні вимоги до обладнання робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі – паспортні документи), взяття біометричних даних (параметрів) особи, іноземців та осіб без громадянства (далі – РС), вимоги до загального програмного забезпечення РС та захищеного носія інформації, що наведені в таблиці.

Технічні вимоги, специфікація елементів РС для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи.

	1.1. Призначення РС
	РС призначена для автоматизації діяльності посадових осіб для виконання державних функцій щодо надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних (параметрів) особи.
РС забезпечує роботу посадових осіб в інтерфейсі web-сервісу під час виконання встановлених процедур та операцій з оформлення та видачі паспортних документів, у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки за умови встановлення відповідного спеціалізованого програмного забезпечення

	1.2. Склад РС
	РС представляє програмно-технічний комплекс на базі персонального комп'ютера з загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням, комплектом обладнання (з відповідними технічними характеристиками) для взяття біометричних даних (параметрів) особи під час оформлення та видачі їй документів.
До складу РС входять апаратні та програмні компоненти.
Апаратні компоненти в вимогах до яких зазначена відповідна сумісність з SDK не мають містити позначку «або еквівалент» в зв’язку з функціональними потребами Спеціального програмного забезпечення.
Спеціалізоване програмне забезпечення як програмна компонента РС не входить до складу предмета закупівлі

	1.3. Склад апаратних компонентів РС
	До складу РС входять наступні апаратні компоненти:
· персональний	комп’ютер:	материнська	плата,	процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск, відеоадаптер;
· 2 LЕD монітори (для оператора та клієнта);
· клавіатура та маніпулятор типу "миша";
· блок безперебійного живлення;
· концентратор USB з подовжувачем USB;
· цифрова фотокамера з об’єктивом та фотоаксесуарами;



	
	· зчитувач відбитків пальців;
· планшет для підпису;
· повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт;
· багатофункціональний	пристрій	А4	з	додатковими картриджами;
· цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів;
· мережевий фільтр, 5 розеток або більше, довжина кабелю не менша ніж 1,8 м, адаптований для підключення до блоку безперебійного живлення;
· мережевий фільтр, 5 розеток або більше, довжина кабелю не менша ніж 3,0 м

	1.3.1. Вимоги до
персонального комп’ютеру РС
	Процесор: кількість ядр не менше ніж 4. Частота процесору: не нижча ніж 2,4 ГГц.
Чипсет материнської плати: не гірший за Intel H410 або аналог. Оперативна пам'ять: не гірша за DDR4-2400, 8 Гб.
Жорсткий диск: SSD не менше ніж 500 Гб.
Графічний відеоадаптер: з можливістю підключення 2 моніторів або аналог.
Корпус та блок живлення: АТХ, потужність не менша ніж 500 Вт або аналоги.
Пристрої вводу-виводу: повнорозмірна клавіатура та миша з інтерфейсом USB

	1.3.2. Вимоги до
монітора PC оператора
	Діагональ: не менша ніж 23,8". Тип матриці: не гірший за IPS. Час відгуку: не більше ніж 5 мс.
Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780.
Макс. роздільна здатність: не нижча ніж 1920 dpi x 1080 dpi. Інтерфейс: НDMI та DVI та/або DP (з можливістю одночасного підключення	з	монітором	оператора	до	персонального комп’ютера).
Яскравість: не нижча ніж 200 кд/м2.
Контрастність реальна / динамічна: не нижча ніж 1000:1 / 1000 000:1.
Споживана потужність: не більша ніж 25 Вт

	1.3.3. Вимоги до
монітора PC клієнта
	Діагональ: не менша ніж 23,8". Тип матриці: не гірший за IPS. Час відгуку: не більше ніж 5 мс.
Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780.
Макс. роздільна здатність: не нижча ніж 1920 dpi x 1080 dpi. Інтерфейс: НDMI та DVI та/або DP (з можливістю одночасного підключення	з	монітором	оператора	до	персонального комп’ютера).
Яскравість: не нижча ніж 200 кд/м2.
Контрастність реальна / динамічна: не нижча ніж 1000:1 / 1000 000:1.
Споживана потужність: не більша ніж 25 Вт
Кабель: DVI або НDMI або DP, довжина не менша ніж 1,8 м.

	1.3.4. Вимоги до
джерела безперебійного живлення PC
	Топологія: Line-interactive.
Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда. Потужність повна: не менша ніж 1000 ВА.
Потужність активна: 500 Вт.



	
	Час переключення на батарейне живлення: 5 мсек

	1.3.5. Вимоги до
концентратора USB PC
	Інтерфейс: USB 2.0.
Кількість портів: не менше ніж 7. Живлення: мережеве, 220 В.
Подовжувач: USB 2.0, довжина не менша ніж 1,0 м

	1.3.6. Вимоги до
цифрової фотокамери з об’єктивом та фотоаксесуарів РС
	Технічні вимоги до фотокамери:
· роздільна здатність знімків: не менша ніж 24 млн пікселів;
· сумісність з об’єктивами: EF, EF-S та 18-55;
· сумісність з Саnon EDSDK версії 3.6.1 або вище;
· підтримка: JPEG, RAW;
· серійна зйомка: JPEG – 3 кадри/с, RAW – 2 кадри/с;
· карти пам’яті: SD/SDHC;
· живлення: мережеве, 220 В. Перелік необхідних фотоаксесуарів:
· штатив для фотокамери;
· штатив для спалаху;
· спалах для фотокамери – 2 шт.;
· тримач (патрон) для спалаху – 2 шт.;
· кріплення для спалаху;
· комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху
(трансмітер, 2 ресивери);
· парасоля для спалаху, діаметр не менше 84 см;
· фотощит світловідбиваючий на пластиковій основі (гнучкий пластик з світло відбивним шаром на поліестеровій основі товщиною лицьового шару 80мкм, система світлоповертання — склокульки, колір – білий, поверхня – глянець, розмір не меншій ніж 1,2 м х 1,0 м)
· акумулятор типу ААА, ємність не менша ніж 1000 мAг – 8 шт.;
· зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю заряджати одночасно 4 акумулятори;
· подовжувач USB 2.0, довжина не менша ніж 1,0 м.
· кабель USB/miniUSB, USB 2.0.

	1.3.7. Вимоги до
зчитувача відбитків пальців РС
	Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· зняття відбитків для кожного пальця окремо;
· наявність технології ідентифікації живої тканини та штучних відбитків;
· оптична   схема   повинна   дозволяти	отримувати	відбитки високої якості, навіть з вологих пальців.
Технічні вимоги:
· вікно сканування відбитків: не меньше 25 мм x 18 мм;
· роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм;
· відповідність за якістю специфікації FBI;
· динамічний діапазон більше ніж 8 біт, глибина градацій сірого більше ніж 256;
· якість зображень відповідно до стандартів: CE, BSI-TR 03104, FBI PIV;
· сумісність з Dermalog Fingerprint Scanner SDK версії 1.0.7 або вище, або DigitalPersona SDK 3.3.0 або вище;
· інтерфейс: USB 2.0




	1.3.8. Вимоги до
планшета для підпису PC
	Технічні вимоги:
· Тип дисплея: кольоровий 5-ти дюймовий LCD дисплей з підсвічуванням;
· Світлодіодне підсвічування: яскравість 300 кд/м²;
· Зона для підпису 108,0 x 64,8 мм;
· Роздільна здатність 2540 ліній/дюйм (без інтерполяції);
· Число рівнів тиску пера 1024 (без інтерполяції);
· Лінійність + - 0,4 mm;
· Швидкість	виведення	координат:	4D-зразки	500	Гц (складаються з координат x, y, часу та тиску);
· Автономне слайд-шоу з 10 зображеннями;
· Індикатор	стану:	2	кольорових	світлодіоди,	які	можна програмувати;
· Підключення – USB;
· Споживання – не більше 2,25 W;
· Ручка без живлення зі змінним наконечником пера;
· Передача даних: передача зашифрованих даних AES-256 між хостом і планшетом через обмін ключами RSA;
· Підтримка шифрування – RSA всередині планшету;
· Розмір не більше 145 х 177 х 12 мм (з тримачем для ручки);
· Вага не більше 280 г (з кабелем);
· Діапазон робочої температури від -10° до +45°C;
· Відносна вологість при роботі <= 90 % (без конденсації); Сумісність з SDK signoPAD-API Windows V.8 32/64 Bit або вище.

	1.3.9. Вимоги до
повносторінкового зчитувача документів (OCR, RFID, MRZ) з
модулем для ID- карт PC
	Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· автоматичний старт сканування після прикладення документу;
· сканування оптичної інформації в білому/видимому діапазоні;
· сканування в інфрачервоному діапазоні;
· сканування в ультрафіолетовому діапазоні
· зчитування інформації з машиночитаної зони (MRZ зони) з документів, що відповідають стандарту ICAO 9303 включаючи паспорти, електронні паспорти, ID-картки і Visas, а також сумісні з ISO 18013 водійські права;
· зчитування інформації безконтактного чипа.

Технічні вимоги:
· роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм;
· скло загартоване товщиною не менше 4 мм, з антибліковим та олеофобним покриттями BS EN60068-2-75 та IEC 62262:2002, розраховане на удар 6,375 Дж;
· OCR MRZ зчитування: ICAO 9303;
· безконтактне зчитування: ISO 14443;
· стандарти: ICAO, IAS, ISO 14443, pc/sc, fips;
· сумісність з Access Document Reader SDK ;
· швидкість обміну даними: до 848 Кбіт/с;
· інтерфейс: USB 3.0 (може підключатися до інтерфейсу USB 2.0);
· живлення 5В по інтерфейсу USB 3.0 або за допомогою блоку живлення 5В.

	1.3.10.Вимоги до
багатофункціо-
	Друк:
· формат друку: А4;



	нального пристрою PC
	· якість друку: 600 x 600 точок на дюйм;
· швидкість друку: до 20 стр/хв;
· інтерфейс: USB 2.0. Сканування:
· формат сканування: A4;
· тип сканеру: планшетний;
· оптичний дозвіл сканування: до 600 x 600 точок на дюйм;
· глибина кольору сканування: 24 біт;
· швидкість сканування: монохромне – до 20 стр/хв.;
· інтерфейс: USB 2.0. Копіювання:
· формат копіювання: A4;
· оптичний дозвіл копіювання: 600 x 600 точок на дюйм;
· швидкість копіювання: до 20 стр/хв.;
· інтерфейс: USB 2.0.
Підтримувані операційні системи: Windows 10.
Кабель: USB для багатофункціонального пристрою, довжина не менша ніж 3,0 м.
Додатковий картридж: для багатофункціонального пристрою в кількості 1 шт.

	1.3.11.Вимоги до
цифрової клавіатури для введення ПІН- кодів PC
	Цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів. Вигляд: плоска цифрова клавіатура.
Тип: мембранна.
Кількість клавіш: 19 клавіші, в т.ч. клавіша Backspace. Порт інтерфейсу: USB (NumPad).
Підключення: Plug&Play. Підтримка: Windows 10.

	1.4. Вимоги до
програмних компонентів РС
	Програмне забезпечення (ПЗ) РС:
· операційна система: Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit Ukrainian ;
· антивірусне ПЗ: ESET PROTECT Entry

	1.5. Вимоги до
захищеного носія інформації (електронного ключа зберігання даних) РС
	Захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) – 2 шт.
Можливості:
· підключення до базового комп'ютера;
· зберігання	даних	користувача	з	захистом	від несанкціонованого доступу в зашифрованому вигляді;
· підтримка двох типів дискових масивів – відкритий та захищений, загальним обсягом не менше ніж 8 Гбайт.
Технічні вимоги:
· генерація і зберігання ключової інформації згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);
· шифрування/розшифрування електронних документів відповідно до ДСТУ, ГОСТ 28147: 2009, DES, 3-DES, AES;
· формування і перевірка КЕП/ЕЦП згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);
· обчислення хеш-функцій відповідно до ГОСТ 34.311-95, MD5, SHA;
· реалізація схеми автентифікації згідно з ISO 9798-3;
· обсяг пам'яті не менше ніж 32 Кбайт;



	
	· обсяг флеш пам'яті: не менше ніж 8 Гбайт;
· швидкість зчитування/запису даних на відкритому диску, не менше ніж 5 Мбайт/с;
· інтерфейс USB 2.0;
· підтримка стандартів Windows PC/SC; Microsoft CCID; USB
Mass Storage;
· підтримка операційної системи сімейства Windows (версії операційної системи, що постачається)


Примітка: характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Невиконання вимог цього розділу документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». 
Еквівалентом є товари, роботи, послуги будь-якої торгівельної марки, фірми, конструкції, типу обладнання або матеріалу, джерела його походження або виробника, з рівнозначними, рівноцінними технічними, якісними характеристиками та показниками зазначеними у технічному завданні.
У разі надання еквіваленту, учасник надає порівняльну таблицю із зазначенням конкретної назви, технічних, кількісних, якісних характеристик запропонованого еквіваленту у відповідності до технічних вимог встановлених Додатком 2 до тендерної документації.
Обгрунтування посилання в тексті тендерної документації на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника: посилання здійснюється з метою забезпечення поставки якісних товарів, робіт, послуг, які за своїми характеристиками не повинні бути гіршими, ніж в вищезазначених посиланнях.
Загальні вимоги до предмету закупівлі:
1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та відповідати параметрам та вимогам, зазначеним у цьому додатку.
2. Якісно поставленим товаром вважається товар, який відповідає вимогам, що зазвичай ставляться до товару відповідного характеру.
3. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.
4. Гарантійний строк на обладнання повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником обладнання, але не менше 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної).
5. В комплекті з обладнанням предмету закупівлі замовнику передаються: інструкції з експлуатації обладнання (за наявності), гарантійні документи (обов’язково).
6. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, встановлення та монтаж обладнання, інсталяція програмних компонентів, а також придбання необхідних додаткових матеріалів, інструментів та приладдя тощо) здійснюватися за рахунок постачальника.
Будь-які відхилення допускаються лише в разі погодження на етапі уточнень через відповідні інструменти електронного торгівельного майданчика.
7. Для підтвердження можливості постачання предмету закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції також надає:
-документ щодо наявності в Україні сервісних центрів для гарантійного та післягарантійного ремонту зчитувачів відбитків пальців, планшетів для підпису, повно сторінкових зчитувачів документів;
-копію декларації відповідності на повно сторінковий зчитувач документів, зчитувачів відбитків пальців, планшет для підпису.

	5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 749 600,00 грн.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика).
Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку.
Відповідно до застосованого методу працівниками відділу інформаційних технологій апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідного товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках.




