**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

 **Автомобіль (код ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі)**

**1. Замовник :** Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.

**2. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-07-10-007547-a

**3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Автомобіль (код ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі)

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічні та якісні характеристики *Автомобіль: Changan CS55 Plus Комплектація Luxe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***п/п*** | ***Найменування показників, одиниця виміру*** | ***Вимоги Замовника до товару*** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Автомобіль | Легковий пасажирський |
| 2. | Колір автомобіля | Темно-сірий (графіт) |
| 3. | Рік виготовлення  |  Не раніше 2023 р. |
| 4. | Відповідність екологічним вимогам | Не менше євро VI |
| 5. | Стан автомобіля | Новий |
| **Технічні характеристики** |
| 1. | Двигун  | 1.5 турбо |
| 2. | Трансмісія  | 7DCT |
| 3. | Тип приводу  | Передній |
| **Двигун** |
| 1. | Тип | Рядний, 4-х циліндровий з турбонагнітачем, бензиновий |
| 2. | Робочий об'єм (см3)  | 1494 |
| 3. | Коефіцієнт стискання  | 10,5 |
| 4. | Паливна система  | Пряме (безпосереднє) впорскування в циліндри |
| 5. | Ємність паливного бака (л)  | 55 |
| **Експлуатаційні характеристики** |
| 1. | Макс. потужність (к.с.(кВт)/об./хв)  | 181 (133)/5500 |
| 2. | Макс. крутний момент (Н\*м/об./хв)  | 300/(1500-4000) |
| 3. | Динаміка розгону от 0 до 100 км/год (с)  | 8,2 |
| 4. | Макс.швидкість (км/год)  | 190 |
| 5. | Витрата палива\* місто (л/100 км)  | 8,3 |
| 6 | Витрата палива\* поза містом (л/100 км)  | 5,9 |
| 7. | Витрата палива\* змішаний (л/100 км)  | 6,7 |
| **Шасі** |
| 1. | Механізм рульового керування  | Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем |
| 2. | Підвіска передня  | Незалежна типу МакФерсон |
| 3. | Підвіска задня  | Незалежна, багатоважільна |
| 4. | Гальмівна система передня  | Дискові, вентильовані |
| 5. | Гальмівна система задня  | Дискові |
| 6. | Шини  | 225/55 "19" |
| **Розміри і маса** |
| 1. | Габаритна довжина (мм)  | 4515 |
| 2. | Габаритна ширина (мм)  | 1865 |
| 3. | Габаритна висота (мм)  | 1680 |
| 4. | Колісна база (мм)  | 2656 |
| 5. | Колія передня (мм)  | 1600 |
| 6 | Колія задня (мм)  | 1600 |
| 7. | Дорожній просвіт (мм)  | 190 |
| 8. | Споряджена маса (кн)  | 1520 |
| 9. | Об'єм багажного відділення\*\* (Л)  | 475 |
| **Зовнішній вигляд** |
| 1. | Люк з електроприводом |
| 2. | Задній спойлер |
| 3. | Ручки дверей в колір кузова |
| 4. | Хромовані насадки на вихлопні труби (2 шт.) |
| 5. | Світодіодні фари |
| 6. | Функція відкладеного вимкнення фар (Follow me home) |
| 7. | Функція автоматичного увімкнення фар |
| 8. | Задній світодіодний протитуманний ліхтар |
| 9. | Світодіодні задні ліхтарі |
| 10. | Світодіодний стоп сигнал |
| 11. | Світодіодні денні ходові |
| 12. | Електрообігрів заднього скла |
| 13. | Електроскладання бокових дзеркал з підігрівом |
| 14. | Показники повороту на бокових дзеркалах |
| 15. | Легкосплавні колісні диски "19" з шинами розмірністю 225/55 |
| 16. | Стальне запасне колесо T125/80 R17 |
| **Інтер’єр** |
| 1. | Регулювання рульової колонки по висоті та вильоту |
| 2. | Шкіряна оббивка рульового колеса |
| 3. | Шкіряна оббивка рукоятки важеля перемикача передач |
| 4. | Електросклопідйомники передніх і задніх дверей з функцією захисту від затискання  |
| 5. | Підстаканники на центральній консолі  |
| 6. | Передній підлокітник із боксом для зберігання  |
| 7. | Клімат-контроль  |
| 8. | Очищувач повітря з вугільним фільтром  |
| 9. | Центральний підлокітник для пасажирів заднього ряду |
| 10. | Оббивка сидінь з еко шкіри |
| 11. | Підігрів передніх сидінь |
| 12. | Сидіння водія з електричним регулюванням у 6 положеннях |
| **Системи безпеки** |
| 1. | Інтергований відеореєстратор |
| 2. | Адаптивний круїз-контроль (ACC) |
| 3. | Система камер кругового огляду 360° |
| 4. | Система попередження можливого зіткнення при русі вперед (FCW) |
| 5. | Автоматична система екстренного гальмування (AEB) |
| 6. | Антиблокувальна система гальм (ABS) |
| 7. | Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) |
| 8. | Електронна система курсової стійкості (ESP) |
| 9. | Система допомоги при екстренному гальмуванні автомобіля (BA) |
| 10. | Електронна система допомоги при підйомі (HHC) |
| 11. | Електронна система допомоги при спуску (HDC) |
| 12. | Система контроля тиску в шинах (TPMS) |
| 13. | Функція утримання автомобіля на місці (Auto Hold) |
| 14. | Система запобігання перекиданню (ROM) |
| 15. | Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира |
| 16. | Передні бокові подушки безпеки |
| 17. | Задні датчики парковки (3 датчики) |
| 18. | Система вибору режиму руху: Еко, Спорт, Стандарт |
| 19. | Система контролю тягового зусилля (TCS) |
| 20. | Запуск двигуна кнопкою |
| 21. | Система безключового доступу |
| 22. | Центральний замок з дистанційним керуванням |
| 23. | Автоматичне блокування дверей при початку руху |
| **Мультимедіа** |
| 1. | Мультимедійна система (кольоровий сенсорний диспелей з діагоналлю 12,3 дюймів) |
| 2. | Аудіосистема з радіо AM/FM |
| 3. | 6 динаміків аудіосистеми Pioneer |
| 4. | Інтерфейс Bluetooth для підключення мобільних приладів |
| 5. | Роз'єми USB для переднього і заднього ряду сидінь |
| 6. | Підтримка системи Apple Car Play для інтеграції зі смартфону (через USB) |
| 7. | Система управління голосом |
| 8. | Роз'єм 12V попереду |
| 9. | Мультифункціональне рульове колесо |
| 10. | Цифрова панель приборів з діагоналлю "10" дюймів |
| **Комфорт** |
| 1. | Функція автоматичного увімкнення склоочисників |
| 2. | Електрообігрів лобового скла |
| 3. | Підігрів задніх сидінь  |
| 4. | Автоматичне закриття люка/панорамного даху під час дощу |
| 5. | Бездротова зарядка смартфону |
| 6. | Дистанційний запуск двигуна з ключа  |

|  |
| --- |
|  Якість товару повинна відповідати встановленим нормативним актам діючого законодавства.  Поставка Товару здійснюється за адресою Покупця - Чернігівська область, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1. Доставка Товару – здійснюється протягом 20 днів від дати укладення договору. Учасник до ціни Товару включає вартість Товару, передпродажну підготовку, перевірка працездатності, інші витрати, податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, а також всі інші витрати, пов’язані із поставкою Товару. Не враховані Продавцем окремі витрати не сплачуються Покепцем окремо та вважаються врахованими у ціні цього Договору.Товар поставляється в комплекті згідно з накладною та документацією необхідною для реєстрації в Сервісному центрі МВС. Продавець надає на Товар всю необхідну технічну документацію для реєстрації у відповідних установах, керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку, сертифікат відповідності, паспорти на обладнання, що входить в комплектацію українською мовою тощо.Гарантійний термін на автомобіль повинен складати не менше ніж: 3 роки або не менше ніж на 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії та лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Гарантійний строк починає обчислюватися з моменту підписання Сторонами видаткової накладної (Акту приймання-передачі Товару) **(учасник** **надає гарантійний лист).**Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого Продавцем автомобіля повинно здійснюватися фахівцями Продавця або за його дорученням. Продавець повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля (**в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист в довільній формі на підтвердження даної вимоги).****Гарантійний лист** про наявність станцій технічного обслуговування на території міста Чернігів і Чернігівської області з адресами та контактними номерами телефонів, на яких буде обслуговуватись автомобіль.Товар повинен бути новим (2023р.-2025р.) та таким, що раніше не використовувався технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист в довільній формі на підтвердження даної вимоги.**Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист в довільній формі на підтвердження даної вимоги.**Автомобіль повинен відповідати нормативно-технічній документації виробника, та бути готовим до експлуатації відповідно до нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист в довільній формі на підтвердження даної вимоги.**Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації/республіки білорусії/ісламської республіки іран чи ввезені з території цих країн!Учасник, який не є виробником товару, повинен надати діючий дилерський (або дистриб’юторський) договір або інший(і) документ(ти)) що підтверджує(ють) правові юридичні відносини учасника з виробником запропонованого учасником предмету закупівлі. Учасник гарантує, що Товар не використовувався та не був в експлуатації (окрім необхідних переміщень до передачі Покупцю) та/або не був зареєстрований в сервісних центрах МВС **(підтвердження у довільній формі).**Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника, мати параметри та якості не гірші та не менші, ніж вказано в технічній характеристиці предмета закупівлі. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Обов’язково зазначається виробник, країна виробництва, модель, технічні характеристики для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.**5.** **Очікувана вартість предмета закупівлі: 868000,00 грн.****6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відділом економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради – службова записка від 09.07.2025 року № 56/15-00/2025 про проведений аналіз цінових пропозицій.  |